1. Назовите порядок неполной разборки служебного пистолета МР-71?
2. Извлечь магазин из основания рукоятки, выключить предохранитель, убедиться в отсутствии патрона в патроннике, отвести спусковую скобу вниз и влево, отделить затвор от рамки, поставить спусковую скобу на место, снять со ствола возвратную пружину.
3. Выключить предохранитель, извлечь магазин из основания рукоятки, убедиться в отсутствии патрона в патроннике, отвести спусковую скобу вниз и влево, отделить затвор от рамки, поставить спусковую скобу на место, снять

со ствола возвратную пружину.

1. Отсоединить ремешок пистолетный от антабки, извлечь магазин из основания рукоятки, выключить предохранитель, убедиться в отсутствии патрона в патроннике, отвести спусковую скобу вниз и влево, отделить затвор от рамки, поставить спусковую скобу на место, снять со ствола возвратную пружину.
2. Какие действия производятся в случае задержки при стрельбе из пистолета в тире?
3. Не производить ни каких действий с оружием и, удерживая его в направлении мишени, доложить руководителю стрельб (инструктору) о задержке и действовать по его команде,
4. Извлечь магазин из рукоятки пистолета, доложить руководителю стрельб (инструктору) и действовать по его команде.
5. Передернуть затвор, удалив таким образом патрон, давший осечку и продолжить выполнение упражнения.
6. Для чего предназначена боевая пружина пистолета служебного МР -71?
7. Для приведения в действие курка, рычага взвода и спусковой тяги,
8. Для возвращения затвора в крайнее переднее положение после выстрела.
9. Для нанесения точного удара по ударнику.